Eingangsvermerk Plauen NETZ	vom
Projektbezeichnung:
Leistungsangaben der Erzeugungsanlage
Vereinbarte Anschlusswirkleistung Einspeisung PAV, E	Vereinbarte Anschlussscheinleistung Einspeisung SAV, E	Installierte Wirkleistung Pinst
Vereinbarte Anschlusswirkleistung Bezug PAV, B	Vereinbarte Anschlussscheinleistung Bezug SAV, B
Vorgangs-Nr. Plauen NETZ
Netzanschlusspunkt an das Netz von Plauen NETZ
Bezeichnung
Abrechnungszählpunkt, Messlokation
Ersteller der Inbetriebsetzungserklärung
Firma oder Vorname, Name
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
E-Mail	Telefonnummer
Anlagenbetreiber
Firma oder Vorname, Name
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
E-Mail	Telefonnummer
Ersteller des Anlagenzertifikates
Firma oder Vorname, Name
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Nr. Anlagenzertifikat	Ausstelldatum
Inbetriebsetzungsprüfung Übergabestation
Bezeichnung	Inbetriebsetzungsprotokoll vom
Inbetriebsetzungsprüfung des EZA-Reglers
Reglerfunktion	Reglerhersteller	Fabrikat/Typ	Seriennummer	Inbetriebsetzungs- protokoll vom
Wirkleistung
Blindleistung
Inbetriebsetzungsprüfung aller Erzeugungseinheiten (Bestandsanlagen und Neuanlagen)
EEG-Anlagenschlüssel	Fabrikat/Typ	Seriennummer	Bemessungswirkleistung PrE	Inbetriebsetzungs- protokoll vom
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
Inbetriebsetzungsprüfung weiterer Komponenten
Komponente	Hersteller	Fabrikat/Typ	Seriennummer	Inbetriebsetzungs- protokoll vom
Funktionsprüfung der Erzeugungsanlage
Wirkleistungssteuerung durch die netzführende Stelle der Plauen NETZ
Prüfprotokoll vom
Bemerkungen
Blindleistungssteuerung durch die netzführende Stelle der Plauen NETZ
Prüfprotokoll vom
Bemerkungen
Prüfung der Blindleistungs-Kennlinienfunktion oder der Blindleistungsfestwerte auf Basis aufgezeichneter Betriebsmesswerte des EZA-Reglers, Störschreibers oder sonstiger Aufzeichnungsgeräte am Netzanschlusspunkt durch den Anlagenbetreiber (Aufzeichnungszeitraum: mind. 7 Tage und mind. 20 % Pinst (bei Q(P)- bzw. cos (P)-Kennlinie mind. 60 % Pinst).
Prüfprotokoll vom
Die Q(P)- bzw. cos (P)-Kennlinie wurde mit der Prüfkennlinie geprüft. Nach der Prüfung wurde die ursprüngliche Kennlinie wiedereingestellt.	☐ ja	☐ nein
Bemerkungen
Prüfung des vorgegebenen Datenumfangs für Wirk- und Blindleistung
Prüfprotokoll vom
Prüfung des Verhaltens bei Ausfall des Vorgabewertes für Wirk- und Blindleistung
Prüfprotokoll vom
Prüfung des Verhaltens bei Ausfall der Kommunikation zwischen EZA-Regler und Erzeugungseinheiten für Wirk- und Blindleistung
Prüfprotokoll vom
Bestätigung
Die tatsächlich verbauten Erzeugungseinheiten (namentlich und mit Seriennummer), inklusive der im Einheitenzertifikat aufgeführten Hauptkomponenten (inklusive Softwarestände), sind als Anlage aufgelistet beigefügt und stimmen mit den im Anlagenzertifikat aufgeführten Einheitenzertifikaten überein. Die tatsächlich verbauten Komponenten/EZA-Regler (namentlich und mit Seriennummer) sind als Anlage aufgelistet beigefügt und stimmen mit dem im Anlagenzertifikat aufgeführten Komponentenzertifikaten überein.
☐ Vollständig	☐ Mit folgenden Abweichungen (sind im Vorfeld mit Plauen NETZ abzustimmen)
Die Betriebsmittel der Erzeugungsanlage (wie z. B. Kennwerte und Stufenstellungen der Maschinentransformatoren, Kabellängen und -typen) sind als Anlage aufgelistet beigefügt und stimmen mit dem Anlagenzertifikat überein.
☐ Vollständig	☐ Mit folgenden Abweichungen (sind im Vorfeld mit Plauen NETZ abzustimmen)
Folgende Prüfprotokolle und Nachweise sind als Anlage beigefügt
Funktionsprüfprotokoll zur Wirkleistungssteuerung	Prüfprotokoll liegt bei	☐
Funktionsprüfprotokoll zur Blindleistungssteuerung	Prüfprotokoll liegt bei	☐
Protokoll zur Überprüfung der Q-Kennlinienfunktion	Prüfprotokoll liegt bei	☐
Protokoll zur Überprüfung des Datenumfangs für P und Q	Prüfprotokoll liegt bei	☐
Protokoll zur Überprüfung des Verhaltens bei Ausfall der Vorgabewerte für P und Q und bei Kommunikationsausfall zwischen EZA-Regler und EZE	Prüfprotokoll liegt bei	☐
Prüfprotokoll der Schutzeinrichtungen am Netzanschlusspunkt	Schutzprüfprotokoll liegt bei	☐
Prüfprotokoll der Schutzeinrichtungen an den einzelnen Erzeugungseinheiten	Schutzprüfprotokoll liegt bei	☐
Einstellprotokolle der Erzeugungseinheiten (insbesondere zur Umsetzung der dynamischen Netzstützung)	Einstellprotokolle liegen bei	☐
Einstellprotokoll des EZA Reglers	Einstellprotokolle liegen bei	☐
Leistungsbilanznachweis USV am NAP und ggf. an zwischengelagerten Schutzeinrichtungen (nur PV)	Nachweis liegt vor	☐
Inbetriebsetzungsprotokoll der Maschinentransformatoren	Protokoll liegt bei	☐
Störlichtbogenqualifikationsnachweis der Schaltanlage	Nachweis liegt bei	☐
Prüfprotokolle der Strom- und Spannungswandler	Prüfprotokoll liegt bei	☐
Prüfprotokolle der Abrechnungs- und (soweit vorhanden) der Vergleichsmessung	Prüfprotokoll liegt bei	☐
Typprüfprotokolle der verbauten Schutzeinrichtungen (bei externen Schutzgeräten)	Prüfprotokoll liegt bei	☐
Herstellererklärung zum Parametersatz der Erzeugungseinheiten	liegen vollzählig bei	☐
Energieflussrichtungserfassung bei Speichern konzeptgemäß umgesetzt	Prüfprotokoll liegt bei	☐
Bemerkungen
Ort, Datum	Ersteller der Inbetriebsetzungserklärung
Anlagenbetreiber